{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[3,0,6,0],[3,7,6,7],[7,0,9,0],[7,7,9,7],[13,0,14,0],[13,7,14,7],[17,0,17,5],[18,0,18,6],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中共深圳市委党校更换漏电保护开关等项目清单"]
[]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","单价","小计","备注"]
[1,"漏保开关","1P+N带漏保32A","个",130,null,null,"办公楼"]
[null,"漏保开关","1P+N带漏保62A","个",60]
[null,"漏保开关","3P+N带漏保40A","个",4]
[null,"漏保开关","3P+N带漏保63A","个",6]
[2,"漏保开关","1P+N带漏保32A","个",2,null,null,"图书馆"]
[null,"漏保开关","3P+N带漏保40A","个",2]
[null,"漏保开关","3P+N带漏保63A","个",2]
[3,"漏保开关","1P+N带漏保32A","个",54,null,null,"学苑大厦宿舍"]
[4,"飞利浦LED格栅灯"," 嵌入式铝扣板/集成吊顶（冷白光6500K，36W600*600）","个",66,null,null,"安装方式具体以现场为准，安装固定在餐厅1楼厨房天花顶"]
[5,"漏保开关","1P+N带漏保32A","个",9,null,null,"电梯机房"]
[6,"漏保开关","1P+N带漏保32A","个",12,null,null,"地下室污水泵、双电源箱等"]
[null,"漏保开关","3P+N带漏保32A","个",86]
[7,"辅材","金龙羽BVR铜线开关卡轨","批",1]
[8,"安装人工费",null,"项",1]
["总价（人民币）："]
["说明：上述费用为完成本项目的总包价，含税。"]
[]
["备注：1.更换的漏电保护开关所有品牌选用施耐德、ABB、西门子、公牛其中的一款。漏电保护开关和飞利浦LED格栅灯务必在品牌专卖店购买，提供相应票据和合格证；"]
["     2.工程施工期为20天，施工期间一切施工安全由中标方负责；"]
["     3.自采购单位验收合格之日起，一个月内一交性支付全部款项，中标方提供产品免费质保期一年。"]
[]
[null,"投标人："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}